MIDI a rozhraní pro profesionální práci se zvukem v reálném čase

MIDI, Audio Stream Input/Output

Data přenášená po hudebním komunikačním rozhraní nejsou zvukovým signálem, ale pouze řídící data odpovídající událostem vzniklým během hry na klávesový nástroj (stlačení nebo puštění klávesy, změna zvukového programu atd.)

Pokud jsou tato řídící data zaznamenána (např. do počítače) a pak přehrávána, elektronický hudební nástroj podle nich přesně opakuje úkony, které hudebník prováděl při záznamu.

Pokud byla mezi záznamem a přehráváním provedena nějaká zásadně změna v konfiguraci nástroje, např. byla do paměti uložena odlišná banka zvuků, nebude skladba znít stejně.

Rozhraní:

Digitální (hudební elektronika Digital CommunicationBus (DCB))

Analogové (CV/Trig)

Rozhraní MIDI: tři 5 pinové konektory DIN In, Outa Thru (asynchronní datový přenos s rychlostí 31,25 kBaudů (±1 %))

Přenáší: stavový bajt, číslo noty, tlakovou citlivost

MIDI zařízení

Vysílače MIDI dat: MIDI klaviatury, dechové, strunné, bicí ovladače, MIDI ovladače

Přijímače MIDI dat: zvukové syntezátory – expandery

Záznamníky a přehrávače MIDI dat: sekvencery, krokové sekvencery, playery

Kombinovaná zařízení: zvukové syntezátory s klaviaturou, klávesové nástroje se sekvencerem, music production centra

Standardní MIDI soubory (SMF)

Datový kontejner Resource Interchange File Format (RIFF)

Hlavička souboru (MThd)

Stopy souboru (MTrk)

MIDI

Standard General MIDI (GM)

Standard Roland (GS) – vylepšení GM

Standard ExtentedGeneralMIDI (XG) — 1994 Yamaha

Nevýhody:

Malý počet parametrů (128 kontrolerů)

Malý rozsah hodnot pro nastavování parametrů

Nízká přenosová rychlost

Malý počet kanálů na jedno MIDI propojení

Malá délka MIDI propojení

Nová rozhraní pro MIDI:

digitální: Steinberg VST System Link, MADI (Multichannel Audio Digital Interface)

analogová: SCSI, RS232, USB, Ethernet, IEEE 1394 FireWire